Приложение 10

к Порядку определения и требованиям к классу комфортности автобусов

(пункт 6.12.)

**Требования к минимальной ширине сидений, которые отодвигаются в сторону прохода, для автобусов вместимостью более 22 стоящих или сидящих пассажиров, исключая водителя, и имеющих общую ширину свыше 2.3 м**

1. Минимальная ширина сиденья определена на рисунке 1 и в таблице 1 настоящего приложения.

 Рисунок 1. Размеры пассажирских сидений

Таблица 1.

Минимальная ширина сиденья

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс транспортного средства | Fmin, (см) | Gmin, (см) | |
| Сиденье сплошное | Сиденье индивидуальное |
| І, ІІ | 20,0 | 22,5 | 25 |
| ІІІ | 22,5 |

2. Минимальная ширина подушки сиденья, измеренная от вертикальной плоскости, прохо­дящей через центр этого места для сиденья, должна составлять:

в транспортных средствах классов I и II - 20 см;

в транспортных средствах класса III - 22,5 см.

Продолжение приложения 10

3. Минимальная ширина свободного пространства для каждого места для сиденья, измеренная от вертикальной плоскости, проходящей через центр этого места на высоте 27 - 65 см над недеформированной подушкой сиденья, должна составлять:

для индивидуальных сидений - 25 см;

в случае сплошных сидений для двух и более пассажиров - 22,5 см.