Приложение 7

к Порядку определения и требованиям к классу комфортности автобусов

(пункт 6.6.)

**Требования к расстоянию между передней стороной спинки сиденья и задней стороной спинки, расположенного впереди сиденья, и расстоянию между передней поверхностью спинок сидений, расположенных друг напротив друга, для автобусов вместимостью более 22 стоящих или сидящих пассажиров, исключая водителя, и имеющих общую ширину свыше 2.3 м**

1. Расстояние между сиденьями устанавливается в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 1 по требованиям, указанным в таблице 1.



Рисунок 1 – Расстояние между сиденьями и высота подушки сиденья

Таблица 1.

Нормы относительно расстояния между сиденьями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс транспортного средства | H, не менее, см | L, не менее, см |
| 1 | 2 | 3 |
| I | 65 | 40-50 (35 над колесными кожухами и моторным отделением) |
| II, III | 68 |

Продолжение приложения 7

2. При наличии сидений, обращенных в одном направлении, расстояние между передней стороной спинки сиденья и задней стороной спинки, расположенного впереди сиденья при изменении по горизонтали и на любой высоте над полом между верхней поверхностью подушки сиденья и высотой   
62 см над уровнем пола должно быть не менее:

для транспортных средств класса I - 65 см;

для транспортных средств классов II и III - 68 см.

3. Все измерения должны проводиться в вертикальной плоскости, проходящей через осевую линию каждого индивидуального места для сиденья, когда подушки и спинки сидений находятся в несжатом состоянии.

4. При наличии поперечных сидений, обращенных друг к другу, минимальное расстояние между передней поверхностью спинок сидений, обращенных друг к другу, измеренное в поперечном направлении между наивысшими точками подушек сидений, должно составлять не менее 130 см.