Приложение 8

к Порядку определения и требованиям к классу комфортности автобусов

(пункт 6.7.)

**Требования к расстоянию между передней стороной спинки сиденья и задней стороной спинки, расположенного впереди сиденья, и расстоянию между передней поверхностью спинок сидений, расположенных друг напротив друга, для автобусов категорий М2 и М3, предназначенных для перевозки пассажиров, вместимостью не более 22 сидящих или сидящих и стоящих пассажиров, исключая водителя**

1. Расстояние между сиденьями устанавливается в соответствии со схемой и требованиями, указанными на рисунке 1.



Рисунок 1 – Расстояние между сиденьями

2. Если сиденья обращены в одном и том же направлении, то между передней стороной спинки данного сиденья и задней стороной спинки сиденья, расположенного спереди, должно быть расстояние не менее 65 см, измеренное по горизонтали и на любой высоте над полом между верхней поверхностью подушки сиденья и высотой 62 см над уровнем пола.

3. Измерения должны проводиться при подушках и спинках сидений в несжатом состоянии в вертикальной плоскости, проходящей через осевую линию каждого индивидуального места для сиденья.

4. Если сиденья обращены друг к другу, то между передними поверхностями спинок сидений, обращенных друг к другу, должно быть расстояние не менее 130 см, измеренное через наивысшие точки подушек.