|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Правилам пожарной безопасности  для предприятий угольной  промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 3.3) |

**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ**

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Инструкции должны разрабатываться на основе настоящих Правил и других нормативных актов по пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования угольных предприятий.

Они должны устанавливать порядок и способ обеспечения пожарной безопасности, обязанности и действия персонала при возникновении пожара, включая порядок оповещения людей и сообщения о нем в пожарно-спасательные подразделения МЧС ДНР, эвакуации людей и материальных ценностей, применения средств пожаротушения и взаимодействия с пожарно-спасательными подразделениями МЧС ДНР.

Инструкции могут содержать план эвакуации людей и материальных ценностей.

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатывают лица, ответственные за пожарную безопасность, их утверждает руководитель предприятия или лицо, исполняющее его обязанности, они согласовываются с Госпожнадзором МЧС ДНР (для углеперерабатывающих предприятий и поверхностных объектов шахт) и Гортехнадзором ДНР (для подземного комплекса шахт), изучаются в системе производственного обучения и вывешиваются на специально оборудованных стендах.

2. В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

требования к содержанию помещений, в том числе эвакуационных путей выходов;

места для курения и требования к ним;

содержание и хранение спецодежды;

порядок содержания рабочих мест, хранение и применение ЛВЖ, горючих веществ и материалов;

порядок применения открытого огня, проведения огневых, огнеопасных и других работ;

порядок осмотра и отключения электроустановок, приведения в пожаробезопасное состояние помещений и рабочих мест;

обязанности и действия персонала при пожаре с указанием порядка (системы) оповещения людей о пожаре и вызова пожарно-спасательных подразделений МЧС, порядка эвакуации людей и материальных ценностей, правил применения средств пожаротушения и систем пожарной сигнализации, порядка аварийного отключения электрооборудования, вентиляции, остановки работы технологического оборудования и др.

3. Инструкции по проведению огневых и огнеопасных работ, эксплуатации технологических установок и оборудования необходимо разрабатывать с учетом требований, изложенных в разделе 13 настоящих Правил.