|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к Правилам пожарной безопасностидля предприятий угольной промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 3.13) |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ

ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

 Руководство предприятия в первую очередь должно разработать меры по обеспечению безопасности людей при пожаре.

 Успешная эвакуация людей при пожаре достигается продуманным конструктивно-планированным решением путей эвакуации; ограничением применения горючих материалов для отделки помещений, через которые проходят пути эвакуации; ограничением хранения горючего сырья и готовой продукции; содержанием в надлежащем состоянии коридоров, проходов, выходов, вестибюлей, лестничных клеток; исправным состоянием противопожарных устройств; наличием аварийного освещения и знаков безопасности, указывающих направление к выходу; подготовленностью персонала в общественных зданиях. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен схематический план эвакуации людей в случае пожара с указанием путей эвакуации.

В зависимости от назначения здания и системы оповещения согласно с ДБН В.2.5-56 должен быть разработан порядок оповещения людей в случае эвакуации. Для оповещения людей о пожаре можно использовать внутреннюю радиотрансляционную сеть или специально смонтированные местные сети вещания или светозвуковой сигнализации, мегафоны и т.п.

 В целях безопасной эвакуации людей при пожаре категорически запрещено:

 закрывать на замки и труднооткрываемые запоры двери эвакуационных выходов (при необходимости закрывания двери на замок ключ от нее должен находиться на видном месте у выхода);

 загромождать посторонними предметами проходы, коридоры, лестничные клетки;

 устанавливать на выходах турникеты и зеркала;

 стены и потолки на путях эвакуации покрывать горючими материалами, окрашивать их нитрокраской и другими легковоспламеняющимися веществами;

 устраивать кладовки под лестничными маршами;

 хранить на путях эвакуации и в помещениях, прилегающих к ним, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы.

 В случае пожара в здании должны быть включены система дымоудаления и аварийное освещение. В установленном на предприятии порядке необходимо оповестить людей об эвакуации, если они не участвуют в тушении пожара или эвакуации людей и имущества.

Эвакуация людей, находящихся в шахте при авариях, должна осуществляться согласно ПЛА.