Приложение 17

к Правилам технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации Донецкой Народной Республики (6 абзац подпункта 3.4.3.10)

**СХЕМА**

**расположение ЛКС**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование службы ЭРТОС, предприятия ГА)

(образец)

две асбоцементные

трубы d = 100 мм

l = 12,0 м

К-4

К-5

К-3

К-2

К-1

70,0

80,0

70,0

70,0

n = 2

М

50х2

С

С

М

две асбоцементные

трубы d = 100 мм

l = 12,0 м

ТПП 50х2х0,5

две асбоцементные

трубы d = 100 мм

l = 16,0 м

Объект

n = 2

n = 2

С

Объект

n = 2

Условные обозначения:

– колодец кабельный среднего типа;

М

С

‒ колодец кабельный малого типа;

n= – количество труб в канализации;

– кабель, проложенный в земле;

– кабельная канализация.