Приложение 1

к Правилам об условиях

хранения архивных

документов

(пункт 6.1)

Оптимальные величины температуры и относительной влажности воздуха в архивохранилищах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВИД ДОКУМЕНТА | ТЕМПЕРАТУРА, °С | | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, % |
| ДОКУМЕНТЫ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ | 17-19 | | 50-55 |
| КИНОДОКУМЕНТЫ | черно-белые | цветные |  |
| - на пленке с триацетатной основой | + 12 | - 5 |  |
| ФОТОДОКУМЕНТЫ:  - на пленке с триацетатной основой  - на пленке с лавсановой основой  - фотопластины (стекло)  - позитивы (фотобумага) | 15 - 20 15 - 20 15 - 20 15 - 20 | - 5 ± 2  - 5 ± 2  ± 2 ±4 | 40 – 50  40 – 50  40 – 50  40 - 50 |
| ФОНОДОКУМЕНТЫ:  - на магнитной пленке  - граморигиналы  - грампластинки | +18 ± 2  +18 ± 2  +18 ± 2 | | 60 ± 5  60 ± 5  60 ± 5 |
| ВИДЕОДОКУМЕНТЫ | 18 ± 2 | | 60 ± 5 |
| СТРАХОВОЙ ФОНД И ФОНД ПОЛЬЗОВАНИЯ:  - документов на бумажной основе (микрофильмы)  - кино-, фотодокументов  - фонодокументов | +12  +12  18 ± 2 | | 50 ± 5  50 ± 5  60 ± 5 |