|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Государственным санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям, помещениям субъектов хозяйствования, осуществляющих фармацевтическую деятельность» (пункт 2.3.) |

**Подготовка производственных помещений, технологического оборудования**

1. Ежедневная уборка производственных помещений проводится после каждой смены способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в Донецкой Народной Республике в соответствии с инструкцией по их применению.

2. Генеральная уборка:

2.1. съемные части (узлы) оборудования, непосредственно соприкасающиеся с лекарственными веществами, следует снять, разобрать и тщательно вымыть в 0,5 % моющем растворе при температуре 60оС, несколько раз ополоснуть водой проточной, затем водой очищенной. Промывные воды рекомендуется контролировать на отсутствие в них механических включений, видимых невооруженным глазом. При необходимости стерилизацию съемных частей оборудования рекомендуется проводить в проходном автоклаве при избыточном давлении 0,11 МПа (1,1 кгс/см2) и температуре (120±1) оС в течение сорока пяти минут с последующей подсушкой при остаточном давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) не менее десяти минут;

2.2. внутренние части оборудования следует обрабатывать 0,5% раствором моющего средства при температуре 60 оС, затем несколько раз ополоснуть водой проточной, затем водой очищенной. Стерилизацию неразборных участков оборудования рекомендуется осуществлять острым паром при температуре (120±1) оС в течение шестидесяти минут. При необходимости протирать салфеткой, смоченной спиртом этиловым (объемная доля 76 %);

2.3. наружные поверхности оборудования следует обрабатывать также, как и поверхность помещений;

2.4. применение дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Донецкой Народной Республике, осуществляется в строгом соответствии с инструкциями (методическими указаниями) по их применению.