Приложение 4 к Правилам охраны труда на автомобильном транспорте

(пункт 5 раздела IX)

**Нормы расстояний между транспортными средствами, элементами конструкций зданий и сооружений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номенклатура расстояний | Расстояние для категорийтранспортных средств (не менее), м |
| I | II и III | IV |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Между продольными сторонами автомобилей | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 2 | Между стеной и автомобилем, установленным параллельно стене | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 3 | Между продольной стороной автомобиля и колонной или пилястром стены | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 4 | Между передней стороной автомобиля и стеной или воротами при расстановке автомобилей: |  |  |  |
| прямоугольником | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| косоугольником | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Между задней стороной автомобиля и стеной или воротами (независимо от расстановки) | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| 6 | Между стоящими друг за другом автомобилями | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 7 | Между передней стороной автомобиля и устройством для подогрева автомобилей зимой | 0,7 | 0,7 | 0,7 |