Приложение 6 к Правилам

безопасности при эксплуатации лифтов и эскалаторов

(пункт 4.6.25.)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КАБИНОЙ, ПРОТИВОВЕСОМ И ЭЛЕМЕНТАМИ ШАХТЫ, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ШАХТЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование расстояния | Значение, мм |
| не менее | не более |
| Между порогом дверей шахты и порогом кабины | - | 35 |
| Между внутренней поверхностью ограждения шахты со стороны входа в кабину, кроме случаев, указанных в пункте 27 главы 6 раздел IV настоящих Правил, и : порогом кабиныстворками вращательно-распашных дверей кабинынаиболее близко расположенными створками раздвижных дверей кабиныобрамлением входного проема кабины, не имеющей дверей | ---- | 150150150150 |
| Между наиболее близко расположенными створками дверей шахты и кабины | - | 120 |
| Между выступающими элементами кабины и дверями шахты, кроме расположенных на них взаимодействующих элементов | 15 | - |
| Между отводками двери кабины и порогом двери шахты, а также между роликами замков дверей шахты и порогом дверей кабины | 8 | - |
| От элементов кабины (противовеса) до выступающих элементов внутренней поверхности ограждения шахты со стороны, к которой не обращен входной проем кабины, кроме шахты с сетчатым ограждениемВ шахте с сетчатым ограждением (до сетки) | 2550 | -- |
| От наружной поверхности стенок кабины до внутренней поверхности ограждения шахты:- со стороны противовеса- с других сторон | -- | 650350 |
| Между выступающими элементами кабины и противовеса | 50 | - |
| От наружной поверхности стенок кабины до поверхности противовеса | - | 350 |
| Между выступающими элементами кабины (противовеса) и деталями крепления направляющих (стыковые планки, зажимы, болты, экраны и т.п.) | 10 | - |
| Между выступающими элементами кабины (противовеса) и конструкциями, предназначенными для установки на направляющих (кронштейны, балки) | 20 | - |