Приложение 2

к Правилам пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике (пункты 3.11., 6.3.3.1.,7.6.14.3. )

# ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общеобъектовая инструкция (далее - Инструкция) должна разрабатываться на основании действующих Правил и других нормативных актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

Она должна устанавливать порядок и способ обеспечения пожарной безопасности, обязанности и действия работников в случае возникновения пожара, включая порядок оповещения людей и сообщения о нём пожарной охране, эвакуации людей, животных и материальных ценностей, применение систем и средств противопожарной защиты и взаимодействия с подразделениями пожарной охраны.

Инструкция может иметь в качестве приложения план эвакуации людей (животных) и материальных ценностей.

Инструкция подлежит корректировке при изменении данных, входящих в неё и должна утверждаться руководителем объекта.

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна содержать следующие разделы:

требования пожарной безопасности к содержанию территории, в том числе дорог, подъездов к зданиям (сооружениям и т.п.);

требования пожарной безопасности к содержанию зданий (сооружений), участков, цехов, складов, мастерских, лабораторий, гаражей, взрывопожароопасных и пожароопасных помещений и т.д.;

требования по эксплуатационному и аварийному режимах работы технологического оборудования (в т.ч. лифтов и т.д.);

требования по эксплуатации и техническому обслуживанию противопожарного водоснабжения, систем и средств противопожарной защиты, специальных лифтов;

режим применения аппаратов с открытым огнем и организацию специально оборудованных участков для проведения огневых работ, меры по их безопасному проведению;

обязанности работников охраны;

действия персонала при возникновении пожара.

Продолжение приложения 2

Раздел Инструкции по требованию пожарной безопасности к содержанию территории, в том числе дорог, подъездов к зданиям (сооружениям и т.п.) должен включать в себя:

обязанности персонала по обеспечению пожарной безопасности;

порядок содержания территории, противопожарных разрывов, подъездов к зданиям, сооружениям, водоисточникам;

противопожарный режим и обязанности всех работающих на предприятии по его выполнению;

правила проезда и стоянки транспортных средств;

места хранения (на территории) и допустимое количество сырья, материалов, оборудования, полуфабрикатов и готовой продукции;

возможность курения на территории и места для курения;

порядок сбора, хранения и удаления горючих отходов производства;

порядок сообщения в подразделение пожарной охраны о закрытии участков дорог или проездов для ремонта (или по другим причинам).

Раздел Инструкции по требованию пожарной безопасности к содержанию зданий (сооружений), участков, цехов, складов, мастерских, лабораторий, гаражей, взрывопожароопасных и пожароопасных помещений и т.д. должен включать в себя:

пожарную опасность обращающихся в технологическом процессе веществ и материалов, оборудования;

противопожарный режим и обязанности всех работающих на предприятии по его выполнению;

категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы зон по электробезопасности;

обязанности персонала по обеспечению пожарной безопасности;

требования к содержанию эвакуационных путей и выходов;

возможность курения, места для курения и требования к ним;

правила содержания помещений, хранения и применения ЛВЖ, ГЖ, пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

порядок и нормы хранения веществ и материалов в цехе, лаборатории, мастерской, на складе;

порядок уборки рабочих мест и помещений, сбора, хранения и удаления горючих отходов, промасленной ткани;

содержание и хранения спецодежды;

места, порядок и нормы одновременного хранения в помещениях сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции;

порядок осмотров, планово-предупредительных ремонтов и отключения электроустановок и электросетей (в т.ч. при пожаре);

Продолжение приложения 2

требования пожарной безопасности при тушении пожаров в электроустановках, в том числе с учетом пожарной опасности зданий (сооружений), помещений;

порядок приведения в пожаробезопасное состояние, закрытия после окончания работы и хранения ключей от помещений.

Раздел Инструкции по эксплуатационному и аварийному режимах работы технологического оборудования (в т.ч. лифтов и т.д.) должен включать в себя:

меры пожарной безопасности при работе на технологических установках и аппаратах, имеющих повышенную пожарную опасность;

предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.), отклонение от которых могут вызвать пожар или взрыв;

противопожарные мероприятия для технологических процессов производства, несоблюдение которых может привести к пожару;

меры пожарной безопасности на технологических установках, емкостных сооружениях и агрегатах при подготовке их к пуску в эксплуатацию и после ремонта;

порядок остановки технологического оборудования, отключения вентиляции и электрооборудования при пожаре;

сроки очистки воздуховодов, дымоходов, вентиляционных камер, фильтров, проверки защитных мембран взрывных предохранительных клапанов и другого оборудования.

Раздел Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты, специальных лифтов должен содержать:

виды и типы имеющихся систем и средств противопожарной защиты, порядок их запуска и отключения;

разграничение ответственности, порядок и сроки технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты;

порядок использования специальных лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений;

требования по эксплуатации и ведению технической документации.

Раздел Инструкции по режиму применения аппаратов с открытым огнем и организации специально оборудованных участков для проведения огневых работ, мерах по их безопасному проведению должен включать в себя:

Продолжение приложения 2

режим применения аппаратов с открытым огнем и организацию специально оборудованных участков для проведения огневых работ;

порядок организации и требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на временных и постоянных местах.

Раздел Инструкции по обязанностям работников охраны должен включать в себя:

обязанности работников охраны (сторожей, вахтеров, дежурных, диспетчерских служб и т.п.) по контролю за соблюдением противопожарного режима, осмотру территории и помещений, порядок действий в случае обнаружения пожара, при срабатывании систем пожарной сигнализации, систем противодымной защиты и автоматического пожаротушения.

порядок и способы: оповещения должностных лиц, которые должны быть вызваны (в т.ч. в ночное время, в выходные и праздничные дни) в случае пожара; вызова пожарной охраны.

Раздел Инструкции по действиям персонала при возникновении пожара должен включать в себя:

порядок и способы оповещения людей на объекте, вызова пожарной охраны, применения систем и средств противопожарной защиты, остановки технологического оборудования, отключения лифтов, подъемников, вентиляционных установок, электроустановок и электросетей;

действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, первоочерёдность эвакуации людей, материальных ценностей;

перечень эвакуационных путей и выходов, которые обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

Для зданий с массовым и (или) круглосуточным пребыванием людей в Инструкции должны быть отражены действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, предусматривающие два варианта действий: в дневное и ночное время.

1. При составлении Инструкции допускается объединять предусмотренные разделы и включать в себя дополнительные требования по обеспечению пожарной безопасности.