Приложение 8

к Правилам по охране труда при холодной обработке металлов (пункт 6.25 подраздела 2 раздела VI)

РАССТОЯНИЕ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ДО ПОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр окружности, вписанной в отверстие решетки (сетки), мм | Расстояние от движущихся деталей до поверхности ограждения, мм |
| До 8  От 8 до 25  От 25 до 40  От 40 до 120 | 15  120  200  350 |