Приложение 1

к Правилам эксплуатации трамвая и троллейбуса

(пункт 9.12)

**Расстояние между осями смежных путей на кривых участках пути**

**с учетом выноса и свеса вагонов и в зависимости от радиусов кривых**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Радиус кривой, м | Расстояние между осями смежных путей на кривых участках трамвайной линии при исходных расстояниях между осями на прямых участках, м |
| **3,2** | **3,55** | **3,70** |
| норма | износ | норма | износ | норма |
| **20** | 4,10 | 3,80 | 4,10 | 3,80 | 4,10 |
| **25** | 3,86 | 3,56 | 3,86 | 3,56 | 3,86 |
| **30** | 3,71 | 3,41 | 3,71 | 3,55 | 3,71 |
| **40** | 3,58 | 3,28 | 3,58 | 3,55 | 3,70 |
| **50** | 3,50 | 3,20 | 3,55 | 3,55 | 3,70 |
| **60** | 3,45 | 3,20 | 3,55 | 3,55 | 3,70 |
| **75** | 3,40 | 3,20 | 3,55 | 3,55 | 3,70 |
| **100** | 3,35 | 3,20 | 3,55 | 3,55 | 3,70 |
| **150** | 3,30 | 3,20 | 3,55 | 3,55 | 3,70 |
| **300** | 3,25 | 3,20 | 3,55 | 3,55 | 3,70 |
| **1000** | 3,20 | 3,20 | 3,66 | 3,55 | 3,70 |

Данные соответствуют четырехосным вагонам длиной 15 м и шириной 2,6 м.