Приложение 3

к Правилам эксплуатации трамвая и троллейбуса

(пункт 10.15)

**Возвышение наружного рельса на участках с тяжелыми условиями эксплуатации**

|  |  |
| --- | --- |
| Радиус кривой, м | Возвышение наружного рельса, мм |
| на одном уровне с нерельсовым транспортом | на собственном (отдельном) полотне |
| до 50 | 100 | 150 |
| от 51 до 100 | 80 | 120 |
| от 101 до 250 | 60 | 90 |
| от 251 до 500 | 40 | 40 |
| от 501 до 1000 | 30 | 30 |