ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

При проведении процессов термической обработки металлов работающие могут подвергаться воздействию опасных и вредных производственных факторов следующих трех групп:  
  
Группа физических факторов:  
  
движущиеся машины и механизмы;  
  
незащищенные подвижные элементы производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  
  
повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;  
  
повышенная температура поверхностей оборудования и материалов;  
  
повышенная температура воздуха рабочей зоны;  
  
повышенный уровень шума на рабочем месте;  
  
повышенный уровень инфразвуковых колебаний;  
  
повышенная или пониженная влажность;  
  
повышенная или пониженная подвижность воздуха;  
  
опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;  
  
повышенный уровень электромагнитных излучений;  
  
повышенная яркость света.  
  
Группа химических факторов:  
  
общетоксические;  
  
раздражающие;  
  
канцерогенные.  
  
Группа психофизиологических факторов:  
  
физические нагрузки;  
  
нервно-психические перегрузки.