**Приложение 2
Справочное

Марки лакокрасочных материалов, цвета которых находятся в пределах
допускаемых цветовых областей сигнальных, белого и черного цветов**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Номер образца (эталона) цвета "Картотеки" | Марка эмали или краски |
|    | Красный сигнальный цвет |
| 6, 7 | ПФ-1234, ХВ-110, ХВ-238, ХВ-113, НЦ-25 |
| 6, 46 | МЛ-1225, ПФ-188, ЭТ-199, АС-182, УРФ-1128, ПФ-133 |
| 7, 10 | УР-1161, АС-1115, АК-1206, УР-175, ХВ-130 |
| 7, 62 | НЦ-11 |
| 9 | ХВ-16 |
| 9, 11 | ПФ-115, ПФ-1105, НЦ-5134, ГФ-230, НЦ-26, УР-1238 |
| 11, 19 | ПФ-223, ХВ-1100 |
| 11, 37 | НЦ-291Ц, ПФ-187Ц |
| 37 | ЭП-51 |
| 42, 43 | МЛ-152 |
|    | Желтый сигнальный цвет |
| 216, 218 | АС-1115, УР-1161, АК-1206, УР-175, ЭП-140, ХВ-130 |
| 216 | ЭП-51 |
| 216, 294 | НЦ-25 |
| 220, 221 | ХВ-16, НЦ-11 |
| 254, 255 | ПФ-188, АС-182 |
| 285, 286 | ХВ-110, ХВ-1113, ХВ-238, ХВ-1100, ГФ-230, НЦ-132, НЦ-11, УР-1238, МЛ-12 |
| 286, 287 | МЧ-145 |
| 287, 288 | МЛ-12, ПФ-187Ц |
|    | Зеленый сигнальный цвет |
| 324, 329 | МЛ-12 |
| 325, 385 | ХВ-113, АС-182, ЭТ-199, ПФ-188 |
|    | Синий сигнальный цвет |
| 408, 409 | АС-1115, ХВ-16 |
| 423, 424 | ЭТ-199, ПФ-115, ПФ-133, ПФ-2134, Э-ПФ-1217, МЛ-1225, Краска МА-11, МА-15, ПФ-14, МА-21, МА-22, МА-25 |
| 424 | КЧ-2141 |
| 424, 474 | Краска МА-015, МА-025, ПФ-014, ПФ-024 |
| 449, 450 | ПФ-1126, УРФ-1128 |
| 450, 451 | МП-2139, МА-2129 |
| 485, 486 | МЛ-12, МЛ-152 |
|    | Белый цвет |
| 803, 805 | ПФ-579, ГФ-156, НЦ-26, ФП-5105, Краска Э-АК-228, Э-ВС-511Т |
|    | Черный цвет |
| 800 | ПФ-19М |
| 800, 837 | ПФ-187Ц, ХВ-130 |
| 837 | КО-822 |
| 837, 838 | ПФ-579 |
| 837, 861 | НЦ-5133М |

Примечания:

1. Для всех марок эмалей и красок норму цвета устанавливают двумя образцами (эталонами) цвета "Картотеки", представляющими допускаемые отклонения цвета эмали и краски, и указывают в виде двух номеров образцов (эталонов) цвета "Картотеки". Если указан один номер, допускаемое отклонение нормируется контрольным заводским образцом цвета.

2. Номера образцов (эталонов) цвета "Картотеки" N 42, 46, 288, 294, 451 представляют собой допускаемое отклонение сигнальных цветов.

Приложения 1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 2).