**Приложение 4
Обязательное**

**Форма и размеры символа электрического напряжения**



Высота *H* символа должна быть от 6 до 1000 мм. Остальные размеры символа следует определять следующими соотношениями:

*A* = 0,5 *H*;

*A1*= 0,2 *H*;

*b1* = 0,04 *H*;

*l* = 0,25 *H*;

*b2*= 0,16 *H*.

Символ следует наносить на электрооборудование, электротехнические изделия и устройства, а также использовать в предупреждающем знаке 2.5.

Цвет символа должен быть черным или красным.

Символ следует наносить или устанавливать на контрастном фоне. Находиться символ должен в поле зрения людей, для которых он предназначен.

Необходимость и место нанесения символа на электротехнических изделиях должен определять разработчик изделий, исходя из требований безопасности.

(Введено дополнительно, Изм. N 2).