**ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(рекомендуемое)**

**Защитные, спасательные и противопожарные средства, используемые при работе земснаряда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п.п. | Наименование и количество | Срок периодических |
|    |    | испытаний | осмотров |
| 1 | Изолирующая штанга, 1 шт. | 1 раз в 2 года | 1 раз в год |
| 2 | Перчатки резиновые диэлектрические, 5 пар | 1 раз в 6 месяцев | Перед употреблением |
| 3 | Боты резиновые диэлектрические, 3 пары | 1 раз в 3 года | 1 раз в 6 мес. |
| 4 | Коврик резиновый диэлектрический, 2 шт. | 1 раз в 2 года | 1 раз в год |
| 5 | Высоковольтный указатель напряжения, 1 шт. | 1 раз в год | 1 раз в 6 мес. |
| 6 | Низковольтный указатель напряжения, 1 шт. | 1 раз в год | 1 раз в 6 мес. |
| 7 | Предохранительный пояс, 3 шт. | 1 раз в 6 мес | Перед употреблением |
| 8 | Когти монтерские, 2 пары | 1 раз в 6 мес | Перед употреблением |
| 9 | Круги спасательные, 4 шт. | 1 раз в год | - |
| 10 | Нагрудники спасательные по числу команды | 1 раз в год | - |
| 11 | Лодка спасательная, 1 шт. | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 12 | Огнетушители ОУ, 2 шт. | После зарядки | 1 раз в год |
| 13 | Огнетушители ОП, 4 шт. | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 14 | Кошма 1,4х2,0, 1 шт. | После зарядки | 1 раз в год |
| 15 | Ящик с песком 0,25 м и совком, 1 шт. | - | - |
| 16 | Пожарное ведро, 2 шт. | - | - |
| 17 | Пожарный топор, 1 шт. | - | - |
| 18 | Пожарный лом, 1 шт. | - | - |
| 19 | Пожарный багор, 1 шт. | - | - |
| 20 | Пожарные рукава со стволом для получения компактной струи, 2 шт. | - | - |
| 21 | Пожарные рукава со стволом для получения комбинированной струи, 1 шт. | - | - |