|  |
| --- |
| **Приложение 24**к Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, газового, пневматического, холодного и охолощенного оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основных частей оружия и взрывчатых материалов промышленного назначения на территории Донецкой Народной Республики |

**Основные повреждения охотничьего огнестрельного, газового, пневматического оружия, устройств
которые учитываются при регистрации (перерегистрации)**

1. Состояние материальной части, при котором оружие нельзя регистрировать или перерегистрировать:

- существенные, не поддающиеся обычному ремонту, повреждение основных узлов и деталей оружия или сильная коррозия металлических частей, которая приводит к заклиниванию организмов, исключающее возможность использования оружия;

- укорачивание стволов к общей длине менее 500 мм, кроме случаев, где длина ствола предусмотрена заводом-изготовителем меньше отмеченной.

2. Состояние материальной части оружия, при котором оно может регистрироваться или перерегистрироваться только после устранения отмеченных дефектов:

2.1. Механические повреждения металлических частей, ослабляющие их прочность, в том числе:

2.1.1. Трещины стволов и ствольных коробок (колодок).

2.1.2. Значительные местные раздутия и другие деформации стволов, сопровождающиеся уменьшением толщины их стенок.

2.1.3. Рассверливание или шустование стволов, что приводит к значительному уменьшению толщины их стенок по сравнению с первичной.

2.1.4. Дефекты казенной части стволов и коробок (колодок), которые мешают нормальному заряжанию оружия (выбоины, раздутие, заклинивание выступающих бойков и тому подобное).

2.1.5. Дефекты деталей запирательных механизмов или их отсутствие, что снижает прочность затирки казенной части оружия.

2.2. Механические поломки или замена деревянных(из другого материала) деталей, ослабляющих их прочность.

2.2.1. Отсутствие или значительное изменение размеров примера ложа, оборудование оружия рукояткой.

2.2.2. Наличие глубоких или сквозных трещин на ложе, сколов его частей и других дефектов, в том числе поддающихся текущему ремонту.

2.3. Снижение прочности соединения металлических и деревянных частей оружия, смещения или люфта их друг относительно друга.

2.4. Дефекты, в результате которых есть срыв курка или ударника из боевого или предохранительного средства при действии на оружие, не связанном с нажатием на спусковой крючок (толчки, удары, падения и тому подобное).

2.5. Уменьшено сравнительно с нормами, установленными для соответствующей модели оружия, усиления спуска курка из боевого свода, который прикладывается к спусковому крючку.

2.6. Неполадки предохранителей или перехватчиков курков, что приводит к отказам в работе.

2.7. Неполадки прицельных устройств.