Приложение 3

к авиационным правилам «Сертификационные требования к наземным средствам радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи **–** ССТ ДНР ГА 00-2016» (подпункт 3 пункта 6.2.)

**Рабочие частоты КРМ и ГРМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КРМ, МГц  | ГРМ, МГц  | КРМ, МГц  | ГРМ, МГц  |
| 108,1  | 334,7  | 110,1  | 334,4  |
| 108,15  | 334,55  | 110,15  | 334,25  |
| 108,3  | 334,1  | 110,3  | 335,0  |
| 108,35  | 333,95  | 110,35  | 334,85  |
| 108,5  | 329,9  | 110,5  | 329,6  |
| 108,55  | 329,75  | 110,55  | 329,45  |
| 108,7  | 330,5  | 110,7  | 330,2  |
| 108,75  | 330,35  | 110,75  | 330,05  |
| 108,9  | 329,3  | 110,9  | 330,8  |
| 108,95  | 329,15  | 110,95  | 330,65  |
| 109,1  | 331,4  | 111,1  | 331,7  |
| 109,15  | 331,25  | 111,15  | 331,55  |
| 109,3  | 332,0  | 111,3  | 332,3  |
| 109,35  | 331,85  | 111,35  | 332,15  |
| 109,5  | 332,6  | 111,5  | 332,9  |
| 109,55  | 332,45  | 111,55  | 332,75  |
| 109,7  | 333,2  | 111,7  | 333,5  |
| 109,75  | 333,05  | 111,75  | 333,35  |
| 109,9  | 333,8  | 111,9  | 331,1  |
| 109,95  | 333,65  | 111,95  | 330,95  |