Приложение 3

к авиационным правилам «Сертификационные требования к наземным средствам радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи **–** ССТ ДНР ГА 00-2016» (подпункт 3 пункта 6.2.)

**Рабочие частоты КРМ и ГРМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КРМ, МГц | ГРМ, МГц | КРМ, МГц | ГРМ, МГц |
| 108,1 | 334,7 | 110,1 | 334,4 |
| 108,15 | 334,55 | 110,15 | 334,25 |
| 108,3 | 334,1 | 110,3 | 335,0 |
| 108,35 | 333,95 | 110,35 | 334,85 |
| 108,5 | 329,9 | 110,5 | 329,6 |
| 108,55 | 329,75 | 110,55 | 329,45 |
| 108,7 | 330,5 | 110,7 | 330,2 |
| 108,75 | 330,35 | 110,75 | 330,05 |
| 108,9 | 329,3 | 110,9 | 330,8 |
| 108,95 | 329,15 | 110,95 | 330,65 |
| 109,1 | 331,4 | 111,1 | 331,7 |
| 109,15 | 331,25 | 111,15 | 331,55 |
| 109,3 | 332,0 | 111,3 | 332,3 |
| 109,35 | 331,85 | 111,35 | 332,15 |
| 109,5 | 332,6 | 111,5 | 332,9 |
| 109,55 | 332,45 | 111,55 | 332,75 |
| 109,7 | 333,2 | 111,7 | 333,5 |
| 109,75 | 333,05 | 111,75 | 333,35 |
| 109,9 | 333,8 | 111,9 | 331,1 |
| 109,95 | 333,65 | 111,95 | 330,95 |