Приложение 1
к   Временному   Положению   об  оказании
платных услуг,  предоставляемых  Главным
управлением      экологии     и     природных 
ресурсов  Донецкой  Народной  Республики
(п.1.5.)	

 Перечень платных услуг, предоставляемых Главным управлением экологии
 и природных ресурсов Донецкой Народной Республики

№п/п	Наименование	Единица измерения	Цена за единицу, росс. руб.	
1	Определение показателей в отобранных пробах почвы:			
	молибден	показатель	       674	
	цинк (подвижные формы)	-//-	686	
	цинк (валовое содержание)	-//-	674	
	хром (подвижные формы)	-//-	686	
	хром (валовое содержание)	-//-	674	
	свинец (подвижные формы)	-//-	686	
	свинец (валовое содержание)	-//-	674	
	ртуть (валовое содержание)	-//-	1276	
	олово (валовое содержание)	-//-	674	
	никель (подвижные формы)	-//-	700	
	никель (валовое содержание)	-//-	674	
	медь (подвижные формы)	-//-	686	
	медь (валовое содержание)	-//-	674	
	мышьяк (валовое содержание)	-//-	674	
	марганец (обменный)	-//-	690	
	марганец (подвижные формы)	-//-	686	
	марганец (валовое содержание)	-//-	674	
	кобальт (подвижные формы)	-//-	686	
	кобальт (валовое содержание)	-//-	674	
	кадмий (подвижные формы)	-//-	686	
	кадмий (валовое содержание)	-//-	674	
	железо (подвижные формы)	-//-	484	
	влажность (%)	-//-	160	
	водородный показатель рН (солевая вытяжка)	-//-	260	
	водородный показатель рН (водная вытяжка)	-//-	248	
	ванадий (валовое содержание)	-//-	674	
	неполярные углеводороды (нефтепродукты)	-//-	596	
	органические вещества, которые экстрагируются петролейным эфиром (минеральные и растительные масла, растительные и животные жиры, мыла, смолы, тяжёлые углеводороды)	-//-	566	
	бензол	-//-	706	
	фенолы летучие	-//-	706	
	толуол	-//-	706	
	орто-, мета-, пара-ксилолы	-//-	784	
	сульфаты, в пересчете на сульфаты	-//-	550	
	хлориды	-//-	728	
	аммоний (обменный), в пересчете на аммоний	-//-	612	
	нитраты	-//-	758	
2	Определение показателей в отобранных пробах воды:			
	бензол	показатель	838	
	аммоний (азот аммонийный)	-//-	560	
	алюминий	-//-	838	
	АПАВ	-//-	644	
	биохимическое поглощение кислорода	-//-	698	
	ванадий	-//-	878	
	водный показатель, единица pH	-//-	260	
	гидрокарбонаты	-//-	538	
	жиры и масла	-//-	818	
	жесткость	-//-	368	
	взвешенные вещества	-//-	386	
	железо	-//-	878	
	запах	-//-	160	
	кадмий	-//-	878	
	кальций	-//-	698	
	растворенный кислород	-//-	542	
	кобальт	-//-	838	
	цветность	-//-	160	
	цвет	-//-	160	
	магний	-//-	698	
	марганец	-//-	838	
	медь	-//-	838	
	мышьяк	-//-	838	
	нефтепродукты	-//-	838	
	никель	-//-	838	
	нитраты	-//-	618	
	нитриты	-//-	518	
	прозрачность	-//-	160	
	роданиды	-//-	778	
	ртуть	-//-	838	
	свинец	-//-	838	
	сульфаты	-//-	498	
	сульфиды	-//-	518	
	сухой остаток	-//-	382	
	температура	-//-	160	
	фенолы	-//-	878	
	фосфаты	-//-	538	
	ХПК (химическое потребление кислорода)	-//-	618	
	хлориды	-//-	370	
	хром (ІІI) и  (VI)	-//-	878	
	хром общий	-//-	878	
	цинк	-//-	878	
	цианиды	-//-	538	
	формальдегиды	-//-	518	
	сероводород	-//-	518	
3	Отбор проб воды	проба	638	
4	Отбор проб почвы	объединенная
проба	1276	
5	Отбор проб выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников (одна объединенная проба (1-9 точк. проб)	объединенная
проба	510	
6	Отбор проб выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников (одна объединенная проба (более 9 точк. проб)	объединенная
проба	638
	
7	Определение концентрации загрязняющих веществ в выбросах от стационарных источников экспресс методом  (газоанализатор)	объединенная
проба	956	
8	Определение концентрации загрязняющих веществ в выбросах от передвижных источников экспресс методом  (газоанализатор)	объединенная
проба	2072	
9	Определение аэродинамических параметров (характеристик) газопылевых потоков	источник выбросов	638	
10	Определение показателей в отобранной пробе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников:			
	оксиды азота	показатель	898	
	акролеин	-//-	898	
	алюминий	-//-	838	
	аммиак	-//-	838	
	ацетон	-//-	838	
	бензин	-//-	738	
	бутанол	-//-	838	
	бензол	-//-	838	
	бутанон-2	-//-	838	
	бутилацетат	-//-	838	
	ванадий и его соединения	-//-	838	
	водород хлористый (хлороводород)	-//-	898	
	водород фтористый (фтороводород) и газоподобные соединения фтора	-//-	898	
	углеводороды алифатические С1 - С8, ароматические С6- С8	-//-	838	
	керосин	-//-	738	
	этанол	-//-	838	
	этилацетат	-//-	838	
	железо и его соединения	-//-	838	
	изобутанол	-//-	838	
	изопропанол	-//-	838	
	кадмий и его соединения	-//-	838	
	кальций и его соединения	-//-	838	
	кобальт и его соединения	-//-	838	
	ксилол	-//-	838	
	щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия)	-//-	898	
	магний и его соединения	-//-	838	
	марганец и его соединения	-//-	838	
	масляный аэрозоль	-//-	898	
	медь и ее соединения (в пересчете на медь)	-//-	838	
	никель и его соединения (в пересчете на никель)	-//-	838	
	олово и его соединения (в пересчете на олово)	-//-	838	
	уксусный альдегид (ацетальдегид)	-//-	898	
	уксусная кислота	-//-	898	
	вещества в виде взвешенных твердых частиц	-//-	738	
	ртуть	-//-	838	
	стирол	-//-	898	
	свинец и его соединения  (в пересчете на свинец )	-//-	838	
	диоксид серы	-//-	898	
	сероводород	-//-	898	
	серная кислота	-//-	898	
	тетрахлорэтилен	-//-	838	
	толуол	-//-	838	
	уайт-спирит	-//-	898	
	фенол	-//-	838	
	формальдегид	-//-	898	
	фтор	-//-	838	
	хром (YI)  и его соединения (в пересчете на: а) хром; б) оксид хрома (VІ))	-//-	838	
	хлорбензол	показатель	838	
	цинк и  его соединения (в пересчете на цинк)	-//-	838	
11	Консультационные услуги в области охраны окружающей природной среды	час	160	
12	Расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	показатель	3400	
13	Государственная экологическая экспертиза	услуга	В соответствии с Постановлением  КМ Украины от 13.06.1996 г. № 644	
14	Измерение показателей радиационного загрязнения радионуклидами объектов окружающей среды, грузов, транспортных средств, строительных материалов, древесины, металлолома, промышленных площадок, полигонов промышленных и бытовых отходов и т.п.	1 замер	100