Приложение 1 к Типовому положению об основных требованиях по обеспечению безопасного ведения работ по добыче угля артелями на территории Донецкой Народной Республики

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательной технической проектной документации

угледобывающих артелей

Каждая угледобывающая артель, ведущая добычу угля подземным способом, должна иметь оформленную и утвержденную в соответствии с требованиями действующего законодательства техническую проектную разрешительную документацию, оформленную в установленном порядке:

1. Лицензия на добычу полезных ископаемых;

2. Горный отвод, предоставленный пользователю недр в соответствии с лицензией на добычу полезных ископаемых;

3. Земельный отвод под объекты промышленной площадки, отстойники, породные отвалы, административно-бытового назначения;

4. Лицензия (разрешения) на выполнение работ повышенной опасности;

5. Разрешение на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;

6. Проект строительства и развития горных работ, согласованных в соответствующем порядке;

7. Паспорт горного предприятия и технические паспорта основных зданий, сооружений, стационарного оборудования и горных выработок, которые имеют основные технические и эксплуатационные характеристики;

8. Паспорт горного предприятия, который имеет полные данные о недрах, которые отрабатываются в границах шахтного поля, в том числе (при наличии):

1. геологическую характеристику пластов и вмещающих пород;
2. объемы запасов в недрах угля и сопутствующих полезных ископаемых;
3. данные о стволах и основных капитальных горных выработках;
4. данные об основных зданиях, сооружениях и устройств на поверхности;
5. данные стационарного оборудования (подъемов, вентиляторов, водоотливов и др.);
6. этапы и сроки существования угледобывающей артели (строительство, освоение производственной мощности, эксплуатация, закрытие);
7. полный комплект геологической и маркшейдерской документации;
8. планы и схемы вентиляции, энергоснабжения, водоснабжения, транспорта, а также проект противопожарной защиты;
9. план ликвидации аварий, который должен содержать технические и организационные мероприятия для предупреждения аварий и катастроф и систематически пополнятся согласно с изменениями, которые прогнозируются и происходят на угледобывающей артели;
10. план ликвидации аварий должен содержать мероприятия, которые обеспечивают спасение людей во время аварий, предупреждают ее развитие и ликвидируют аварию и ее последствия;
11. обязательным условием работы угледобывающей артели является заключение договора на обслуживание горноспасательной службой.