|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12к Правилам пожарной безопасности для предприятий угольной промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 7.2.2) |

**КНИГА ПРОВЕРКИ**

**АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

Тип средств пожаротушения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место размещения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата сдачи в промышленную

 эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датаосмотра | Дефекты, обнару-женные при проверке | Должность, фамилия и инициалы проводив-шего проверку | Принятые меры по устранению дефектов | Должность, фамилия и инициалы лица, устранившего дефекты | Замечания контроли-рующих лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Пояснения к ведению книги**

 Для каждой АСП в книге отводится отдельная страница.

 Книга должна быть прошнурована и скреплена печатью, а страницы пронумерованы.

 Периодичность и содержание проверок определяются эксплуатационной документацией на средства пожаротушения. Ответственным за ведение книги является лицо, назначенное приказом по предприятию.

 Результаты осмотра заносятся в таблицу. Для систем водяного пожаротушения обращается также внимание на параметры противопожарного трубопровода и их соответствие требованиям НПАОП 10.0-1.01. При проверке дается оценка общего состояния изделия, качества защитных и смазочных покрытий, качества ухода при эксплуатации, правильности монтажа и размещения изделия, пригодности к дальнейшему использованию.