|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 15  к Правилам пожарной безопасности  для предприятий угольной  промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 7.4.1.2) |

**ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ И СКОРОСТИ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ ПРИ НОРМИРОВАННЫХ УТЕЧКАХ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ДВЕРИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость воздушной струи, м/с | Площадь поперечного сечения выработки, м2 | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

\* В числителе – огнестойкость, ч; в знаменателе – нормированные утечки, м3/мин.