Приложение 3

к Правилам ведения Реестра Системы сертификации на транспорте и в дорожном хозяйстве (пункта 5.2.)

Структура регистрационных номеров в Реестре Системы сертификации ДОНТРАНССЕРТ

1. **Структура регистрационного номера, используемая при регистрации аккредитованных органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), экспертных центров по сертификации, центров подготовки экспертов**



Аббревиатура ССТ ДНР означает регистрацию в Реестре Системы сертификации ДОНТРАНССЕРТ Донецкой Народной Республики.

Код государства, к которому относится объект регистрации – две прописные буквы латинского алфавита (буквенный код – альфа-2), соответствующих МК (ИСО 3166) 004-97 «Межгосударственный классификатор стран мира (МКСМ)». В части применительно к государству Донецкая Народная Республика код государства (буквенный код) должен соответствовать следующей аббревиатуре: альфа-2 – DR.

Продолжение приложения 3

Код типа объекта регистрации:

01 – орган по сертификации продукции;

02 – орган по сертификации услуг;

03 – орган по сертификации разработчиков объектов сертификации (испытуемых);

04 – орган по сертификации систем управления (менеджмента) качества и производств;

05 – орган по сертификации предприятий по техническому обслуживанию и ремонту транспортных технических средств;

06 – орган по сертификации систем управления окружающей средой организаций (систем экологического менеджмента);

07 -10 – резерв;

11 – технически компетентная и независимая испытательная лаборатория (центр);

12 – технически компетентная испытательная лаборатория (центр);

13 – экспертный центр по сертификации;

14-20 – резерв;

21 – центр подготовки экспертов;

22 – эксперты.

Буквенные индексы объектов регистрации:

ПП – путь, дорога, путевое и дорожное хозяйство и сооружения;

УГ– услуги по перевозке грузов, инфраструктура погрузочно- разгрузочных объектов транспорта и дорожного хозяйства и технология грузовых перевозок;

УО – услуги в сфере перевозки опасных грузов;

УП – услуги, предоставляемые пассажирам, пассажирские объекты инфраструктуры и технология пассажирских перевозок, пассажирские транспортные средства (в том числе вагоны, судна);

АТ – автоматика, телемеханика, связь, вычислительная техника и информационные технологии, программные средства на транспорте и в дорожном хозяйстве;

ТС – транспортные средства, подвижной состав, судна и их составные части, элементы конструкции;

ГС – грузовые транспортные средства, подвижной состав (вагоны и вагонная продукция), судна;

КП – контейнеры и контейнерные перевозки и услуги, предоставляемые при перевозке грузов;

ОЭ – оборудование систем электроснабжения транспорта и дорожного хозяйства (электрифицированных железных дорог, городского электрического транспорта);

ТМ – металлопродукция для транспорта и дорожного хозяйства;

Продолжение приложения 3

ТП – неметаллические материалы и изделия из них для транспорта и дорожного хозяйства;

СИ – средства измерений для транспорта и дорожного хозяйства;

СН – средства диагностики и неразрушающего контроля для транспорта и дорожного хозяйства;

СК – системы управления (менеджмента) качества и производств;

ТП – технологические процессы изготовления, технического обслуживания и ремонта объектов транспорта и дорожного хозяйства;

ЖЛ – организации, разрабатывающие объекты сертификации (испытуемые);

ЭМ – системы управления окружающей средой организаций (системы экологического менеджмента);

СТ – специальные технические средства;

ИН – объекты инфраструктуры, которые не входят в другие буквенные индексы;

ЭС – эксперты в области сертификации;

ОП – персонал, связанный с перевозкой опасных грузов;

ВП – персонал железнодорожного, автомобильного, морского транспорта и гражданской авиации, подлежащий сертификации;

ОО – буквенные индексы для объектов регистрации, в случае отнесения их к нескольким индексам.

Продолжение приложения 3

1. **Структура регистрационного номера, используемая при регистрации аккредитованных экспертов в Системе сертификации ДОНТРАНССЕРТ**



Аббревиатура ССТ ДНР означает регистрацию в Реестре Системы сертификации ДОНТРАНССЕРТ Донецкой Народной Республики.

Код государства, к которому относится объект регистрации – две прописные буквы латинского алфавита (буквенный код – альфа-2), соответствующих МК (ИСО 3166) 004-97 «Межгосударственный классификатор стран мира (МКСМ)». В части применительно к государству Донецкая Народная Республика код государства (буквенный код) должен соответствовать следующей аббревиатуре: альфа-2 – DR.

Код типа объекта регистрации:

22 – эксперт по сертификации продукции;

23 – эксперт по сертификации услуг;

24 – эксперт по сертификации систем управления (менеджмента) качества и производств;

25 – эксперт по сертификации систем управления окружающей средой (систем экологического менеджмента) организаций;

26 – эксперт по сертификации организаций, разрабатывающих объекты сертификации (испытуемые объекты);

Продолжение приложения 3

27 –резерв;

28 – эксперт по проведению сертификационных испытаний;

29 – эксперт по сертификации средств измерений, диагностики и неразрушающего контроля для транспорта и дорожного хозяйства;

30 – резерв ;

31 – эксперт по сертификации технологических процессов изготовления, технического обслуживания и ремонта объектов транспорта и дорожного хозяйства;

32 – эксперт по сертификации программных средств.

Буквенные индексы 22 кода типа объектов регистрации:

ПХ – путь, дорога, путевое и дорожное хозяйство, сооружения;

ПС – специальные транспортные средства, подвижные составы, судна и их составные части;

СА – средства автоматики, телемеханики и связи;

АС – автоматизированные (автоматические) системы управления (менеджмента) транспортом, программные средства и информационные технологии;

ЛТ – транспортные средства, подвижной состав, судна и их составные части, элементы конструкции;

ВГ – грузовые транспортные средства, подвижной состав (в том числе специализированные), судна и их составные части, элементы конструкции;

ВП – пассажирские транспортные средства, подвижной состав, судна и их составные части, элементы конструкции;

ОМ – механическое оборудование транспортного средства, подвижного состава, судна;

ОП – пневматическое оборудование транспортного средства, подвижного состава, судна;

ОЭ – электрическое оборудование транспортного средства, подвижного состава, судна;

ОГ – гидравлическое оборудование транспортного средства, подвижного состава, судна;

ОД – другие типы оборудования транспортных средств, подвижных составов, суден;

ОК – контейнеры и контейнерное оборудование;

ТЭ – системы тягового электроснабжения транспорта и дорожного хозяйства (электрифицированных железных дорог, городского электрического транспорта);

ТМ – металлопродукция для транспорта и дорожного хозяйства;

ТН – изделия из неметаллических материалов для транспорта и дорожного хозяйства;

Продолжение приложения 3

СТ – технические средства, относящиеся к инфраструктуре транспорта и дорожного хозяйства;

ПМ – программные средства;

ОО – буквенные индексы для объектов регистрации, в случае отнесения их к нескольким индексам.

Буквенные индексы 23 кода типа объектов регистрации:

УП – услуги при перевозке пассажиров;

УГ – услуги при перевозке грузов;

ОО – буквенные индексы для объектов регистрации, в случае отнесенияих к нескольким индексам.

Буквенные индексы 24 кода типа объектов регистрации:

МИ – системы управления (менеджмента) качества организаций- изготовителей объектов сертификации (испытуемых объектов) и организаций, осуществляющих ремонт объектов сертификации (испытуемых объектов);

МР – системы управления (менеджмента) качества организаций- разработчиков объектов сертификации (испытуемых объектов);

МУ – системы управления (менеджмента) качества организаций сферы услуг на транспорте и в дорожном хозяйстве;

ПР – производство организаций, осуществляющих ремонт объектов сертификации (испытуемых объектов);

ОО – буквенные индексы для объектов регистрации, при отнесении данных объектов к нескольким индексам.

Буквенные индексы 25 кода типа объекта регистрации:

СЭ – системы управления окружающей средой (систем экологического менеджмента) организаций.

Буквенные индексы 26 кода типа объекта регистрации:

OP – организации, разрабатывающие объекты сертификации (испытуемые объекты).

Буквенные индексы 27 кода типа объекта регистрации:

ОС – аккредитация органов по сертификации;

ЭЦ – аккредитация испытательных лабораторий (центров), экспертных центров по сертификации, центров по подготовке экспертов;

ОО – буквенные индексы для объектов регистрации, в случае регистрации нескольких объектов.

Буквенные индексы 28 кода типа объекта регистрации:

ИИ – проведение сертификационных испытаний.

Продолжение приложения 3

Буквенные индексы 29 кода типа объекта регистрации:

СИ – средства измерений отраслевого применения;

ДН – средства диагностики и неразрушающего контроля для транспорта и дорожного хозяйства;

ОО – буквенные индексы для объектов регистрации, в случае регистрации нескольких объектов.

Буквенные индексы 31 кода типа объекта регистрации:

ТП – технологические процессы изготовления, технического обслуживания и ремонта объектов сертификации (испытуемых объектов).

Продолжение приложения 3

1. **Структура регистрационного номера для сертифицированных: продукции, услуг, организаций, разрабатывающих объекты сертификации (испытуемые объекты), систем управления (менеджмента) качества и производств, технологических процессов изготовления, технического обслуживания и ремонта объектов транспорта и дорожного хозяйства, средств измерений, диагностики и неразрушающего контроля для транспорта и дорожного хозяйства, систем управления окружающей средой организаций (систем экологического менеджмента)**



Аббревиатура ССТ ДНР означает регистрацию в Реестре Системы сертификации ДОНТРАНССЕРТ Донецкой Народной Республики.

Код государства, к которому относится объект регистрации – две прописные буквы латинского алфавита (буквенный код – альфа-2), соответствующих МК (ИСО 3166) 004-97 «Межгосударственный классификатор стран мира (МКСМ)». В части применительно к государству Донецкая Народная Республика код государства (буквенный код) должен соответствовать следующей аббревиатуре: альфа-2 – DR.

Код органа, выдавшего сертификат соответствия - четыре буквенно-цифровых знака регистрационного номера органа по сертификации (код типа объекта регистрации и буквенный индекс объекта регистрации, присваиваемый при регистрации органа по сертификации).

Продолжение приложения 3

Код типа объекта регистрации:

А – продукция (образец, партия), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;

Б – продукция (серийное производство), сертифицированная на соот­ветствие обязательным требованиям;

В – продукция (образец, партия), сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

Г – продукция (серийное производство), сертифицированная на соответ­ствие требованиям нормативных документов;

Д – услуга, сертифицированная на соответствие обязательным требова­ниям;

Е – услуга, сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

Ж – разработчик объектов сертификации (испытуемых объектов), сертифицированный на соответствие требованиям нормативных документов;

И – система управления (менеджмента) качества, сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

К – производство, сертифицированное на соответствие требованиям нормативных документов;

Л – производство по техническому обслуживанию и ремонту технических средств транспорта и дорожного хозяйства, сертифицированное на соответствие требованиям нормативных документов;

М – системы управления окружающей средой (системы экологического менеджмента) организаций, сертифицированных на соответствие требованиям нормативных документов;

Н – средства измерений, диагностики и неразрушающего контроля для транспорта и дорожного хозяйства, сертифицированные на соответствие требова­ниям нормативных документов;

О – резерв.

Продолжение приложения 3

1. **Структура регистрационного номера, используемая при регистрации руководящих документов в Системе сертификации ДОНТРАНССЕРТ**

 Аббревиатура ССТ ДНР означает регистрацию в Реестре Системы сертификации ДОНТРАНССЕРТ Донецкой Народной Республики.

Продолжение приложения 3

1. **Структура регистрационного номера, используемая при регистрации документов отраслей транспорта в Системе сертификации ДОНТРАНССЕРТ**

 Аббревиатура ССТ ДНР означает регистрацию в Реестре Системы сертификации ДОНТРАНССЕРТ Донецкой Народной Республики.

Буквенный индекс документа присваиваемый при регистрации:

ЖД – документ, применяемый в области железнодорожного транспорта;

АВ – документ, применяемый в области автомобильного транспорта;

ГЭ – документ, применяемый в области городского электрического транспорта;

ВМ – документ, применяемый для водного и морского транспорта;

ГА – документ, применяемый в области гражданской авиации;

ДХ – документ, применяемый в области дорожного хозяйства;

НО – номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации.

1. **Структура регистрационного номера, используемая при регистрации свидетельств об аттестации транспортной инфраструктуры, в том числе производств**



Аббревиатура ССТ ДНР означает регистрацию в Реестре Системы сертификации ДОНТРАНССЕРТ Донецкой Народной Республики.

Код государства, к которому относится объект регистрации – две прописные буквы латинского алфавита (буквенный код – альфа-2), соответствующих МК (ИСО 3166) 004-97 «Межгосударственный классификатор стран мира (МКСМ)». В части применительно к государству Донецкая Народная Республика код государства (буквенный код) должен соответствовать следующей аббревиатуре: альфа-2 – DR.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Порядковый номер объектов регистрации от 00001 до 99999 присваивается со сквозной нумерацией с момента вступления в силу настоящих Правил и сохраняется при регистрации объекта на новый срок.