Приложение 1

к Правилам аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов в гражданской авиации Донецкой Народной Республики (пункт 4.3)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ**

**аэродрома по уровню требуемой противопожарной защиты**

Категория аэродрома по уровню требуемой противопожарной защиты устанавливается путем определения категории каждой ВПП по УТПЗ.

1. Категория ВПП по УТПЗ определяется в зависимости от размеров наибольшего воздушного судна (общая длина и ширина фюзеляжа), выполняющего полеты на эту ВПП согласно таблице 1.1.

Таблица 1.1

Определение категории ВПП по УТПЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая длина наибольшего воздушного судна, м | Максимальная ширина фюзеляжа наибольшего ВС, не более, м | Категория ВПП по УТПЗ |
| от 0 до 9 | 2 | 1 |
| от 9 до 12 | 2 | 2 |
| от 12 до 18 | 3 | 3 |
| от 18 до 24 | 4 | 4 |
| от 24 до 28 | 4 | 5 |
| от 28 до 39 | 5 | 6 |
| от 39 до 49 | 5 | 7 |
| от 49 до 61 | 7 | 8 |
| от 61 до 76 | 7 | 9 |
| от 76 до 90 | 8 | 10 |

Если максимальная ширина фюзеляжа наибольшего ВС для выбранной длины ВС превышает величину, указанную в таблице 1.1, то категория по УТПЗ повышается на одну ступень.

2. Категория ВПП по УТПЗ, которая определена длиной ВС и максимальной шириной фюзеляжа ВС, может быть установлена на одну ступень ниже, если количество операций ВС самой высокой категории для данной ВПП в течение трех наиболее загруженных месяцев подряд составляет менее 700.

Количество операций определяется для трех наиболее загруженных месяцев года.

Одной операцией считается взлет или посадка ВС.