Приложение 2

к Правилам подготовки судна к

морской перевозке опасных грузов

и размещения опасных грузов на

судне (пункт 4.2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс |  | 1 | 2 | | | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 8 | 9 |
| Наименование класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В Взрывчатые вещества | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Воспламеняющиеся газы | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Невоспламеняющиеся нетоксичные газы | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Токсичные газы | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Легковоспламеняющиеся жидкости | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4.1 | Легковоспламеняющиеся твердые вещества | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4.2 | Вещества, склонные к самовозгоранию | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4.3 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы | Наименование | 1 | 2 | | | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 8 | 9 |
| 5.1 | Окисляющие вещества | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2 | Органические пероксиды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.1 | Токсичные (ядовитые) вещества | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6.2 | Инфекционные вещества | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Едкие и (или) коррозийные вещества | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Прочие опасные вещества и изделия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

0 – ограничений нет;

1 – не менее чем в 10 м друг от друга;

2 – запрещены к совместной перевозке в одном грузовом помещении.