Приложение 2


к Положению о Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Донецкой Народной Республики '

(пункт 16)

ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ

печати Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Донецкой  
Народной Республики с изображением Герба Донецкой Народной

Республики



1. Настоящее описание устанавливает форму, размеры и технические

требования к образцам печати №1, №2 Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Донецкой Народной Республики с изображением Герба Донецкой Народной Республики (далее - Печать).

1. Печать изготавливается в двух экземплярах, которые отличаются друг от друга только порядковым номером - №1 и №2.
2. Технические требования к Печати:
   1. Клише Печати изготавливается круглой формы, диаметр клише - 44

мм.

* 1. По внешнему кольцу клише Печати ограничивается двойным ободом, внешний диаметр которого составляет 44 мм и толщиной линии - 0,5 мм, внутренний диаметр - 42,5 мм и толщиной линии - 0,3 мм.
  2. В центральном поле Печати располагается в зеркальном изображении Герб Донецкой Народной Республики шириной 25 мм, высотой 21 мм.

1. Центральное поле клише Печати выделяется кольцевой линией с толщиной линии 0,3 мм. От кольцевой линии до внутреннего диаметра двойного обода - 6,5 мм. ,
2. Расстояние от кольцевой линии до верхней торцевой части «№1» и «№2» - Змм.
3. На Печати между кольцевой линией внутренней линией двойного обода симметрично относительно вертикальной оси клише располагаются концентрические строки информационного поля, содержащие следующую информацию в две строки:

первая строка: в нижней частиПечатипротивчасовой стрелки- «Донецкая Народная Республика», ограниченная символами \*; в остальной части первой строки по часовой стрелке - «Государственная комиссия по предупреждению и»

вторая строка: по часовой стрелке - «ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», в конце символ \*