Приложение 6 к Инструкции по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу (п. 2.6)

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ

ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ ВМП ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПУПП С ДВУМЯ ОБОСОБЛЕННЫМИ ВЫВОДАМИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

