|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 20  к Правилам перевозок опасных грузов  железнодорожным транспортом  по территории Донецкой Народной Республики (п. 7.5.1)  **Совместная погрузка ВМ в один вагон или контейнер** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер  знака опас- ности | | 1 | | 1.4 | | 1.5 | | 1.6 | 2.1,  2.2,  2.3 | 3 | 4.1 | 4.1 + 1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 +1 | 6.1 | 6.2 | 7A 7B 7C | 8 | 9 |
| 1 | | См. 7.5.2 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) |
| 1.4 | | а) | а) | а) |  | а) | а) |  | а) |  | а) | а) | а) | а) | а), б), в) |
| 1.5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) |
| 1.6 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) |
| 2.1, 2.2, 2.3 | |  | а) | |  | |  | | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  | + | + |
| 3 | |  | а) | |  | |  | |  | + | + |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 4.1 | |  | а) | |  | |  | |  | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 4.1 + 1 | |  |  | |  | |  | |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | |  | а) | |  | |  | |  |  | + |  | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 4.3 | |  | а) | |  | |  | | + | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 5.1 | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | |  | а) | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 5.2 +1 | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 6.1 | |  | а) | |  | |  | | + | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 6.2 | |  | а) | |  | |  | | + | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 7A, 7B, 7C | |  | а) | |  | |  | |  | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 8 | |  | а) | |  | |  | | + | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 9 | | б) | а), б), в) | | б) | | б) | | + | + | + |  | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |

Обозначения:

«+» – совместная погрузка разрешается.

а) – разрешается совместная погрузка с веществами и изделиями, которые имеют классификационный код 1.4S

б) – разрешается совместная погрузка грузов класса 1спасательных средств и устройств класса 9 (№№ ООН 2990,3072 и 3268).

в) – разрешается совместная погрузка газонаполняющих устройств, надувных подушек или устройств натяжения ремней безопасности классификационного кода 1.4G (№ ООН 0503) и грузов класса 9 (№ ООН 3268).