Приложение 1

к Временным единым правилам безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения

(пункты 3.1.1.1. и 3.1.1.9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Руководитель структурного подразделения Гортехнадзора ДНР)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись, Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)МП |  | УТВЕРЖДАЮ:Главный инженер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(предприятие)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись, Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП (дата) |

**РЕЖИМЫ**

проведения взрывных работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 20\_\_ г.

(наименование предприятия)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выработки, где планируется проведение взрывных работ | Режимная группа | Тип забоя | Крепость вмещающих пород | Наличие повышенного выделения метана | Направление проведения забоя | Применяемые ВМ | Общее время, необходимое для проведения взрывных работ, мин | Установленное режимное время проведения взрывных работ (начало, конец) | Направление струи воздуха, содержащей продукты взрывания |
| ВВ | СВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник участка ВР |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник участка ВТБ |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный маркшейдер |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный геолог |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Продолжение приложения 1

**Группы опасности забоев**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа забоев и выработок | Перечень забоев и выработок | Режимы взрывных работ |
| I | Все забои выработок, при условии, что в опасной зоне проведения взрывных работ производственные наряды на смену кому-либо, кроме персонала, задействованного на проведении ВР, не выдаются. | Взрывные работы допускается проводить в любое время смены по готовности забоя. |
| II | Все забои выработок, при условии, что в опасной зоне проведения взрывных работ выдаются производственные наряды на смену кому-либо, кроме персонала, задействованного на проведении ВР. | Взрывные работы допускается проводить в специальные междусменные перерывы или в специально отведенное время в начале или конце смен, длительность которого определяется исходя из данных, полученных в результате хронометражных наблюдений, но не чаще одного раза в смену. |
| III | Забои выработок, проводимых в режиме сотрясательного взрывания | Взрывные работы допускается проводить не чаще двух раз в сутки в специальные междусменные перерывы или в специально выделенные смены. |
| IV | Выработки, из которых проводится взрывание скважинных зарядов (разупрочнение труднообрушаемых пород кровли на выемочных участках, борьба с выбросами и т.п.).Очистные забои, в которых проводится взрывная посадка кровли. | Взрывные работы допускается проводить в специально выделенную смену или в выходные дни. |