Приложение 22

к Временным единым правилам безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения

(пункты 3.5.1.23, 3.5.1.32)

**Таблица минимально допустимого расстояния между шпуровыми зарядами**

|  |  |
| --- | --- |
| Условия взрывания | Минимально допустимое расстояние (м) между смежными шпуровыми зарядами при применении ВВ, класса |
| II | III-IV | V | VI |
| по углю | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| по породе f˂7 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,25 |
| по породе f=7÷10 | 0,4 | 0,3 | - | - |