Приложение 12 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики»

(пункт 9 раздела VII)

**Перечень оснащения**

**аварийно-ремонтных машин газовой службы**

**материально-техническими средствами**

|  |  |
| --- | --- |
| Средство | Специальная аварийная машина типа |
|  | АГМ | АРГМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. **Оборудование**
 |
| Электросварочное оборудование | - | 1 |
| Газосварочное оборудование (баллоны кислородные, газосварочные горелки, резаки кислородный и ацетиленовый) | - | 1 |
| **2. Приборы** |
| Газоанализатор | 1 | 1 |
| Мегафон  | 1 |  - |
| Средства радиосвязи | 1 | - |
| Манометры: |  |  |
| пружинные, комплект | 1 | 1 |
| **3. Инструмент** |
| Ключи гаечные (двусторонние, торцовые, разводные), комплект | 1 | 1 |
| Ключи трубные, рычажные, комплект | 1 | 1 |
| Молотки слесарные, в том числе из цветного металла или омедненные, набор | 1 | 1 |
| Лопаты, кирка, топор, пила по дереву, пила по металлу, лом, набор | 1 | 1 |

Продолжение приложения 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тиски слесарные | 1 | 1 |
| Труборез | 1 | 1 |
| Резьбонарезные инструменты, комплект | 1 | 1 |
| Крючки для открывания крышек колодцев | 2 | 1 |
| Напильники, зубила, отвертки, пассатижи, рулетка, щетки стальные и др., набор | 1 | 1 |
| **4. Инвентарь, спецодежда, средства защиты** |
| Инвентарные щиты ограждения, комплект | 1 | 1 |
| Знаки сигнальные, таблички предупредительные и подставки для них, комплект | 1 | 1 |
| Веревки из лубяных волокон с флажками, 100 м, комплект или сигнальная лента | 1 | 1 |
| Переносные взрывозащищенные светильники (лампы) на каждого члена бригады | 1 | 1 |
| Прожектор заливающего света | 1 | 1 |
| Фонарь карманный светосигнальный (на каждого члена бригады) | 1 | 1 |
| Лестница металлическая раздвижная (4–6 м) | 1 | 1 |
| Бандажи для труб диаметром 50–700 мм. или струбцины с накладками на все диаметры | 1 | 1 |
| Домкрат | 1 | 1 |

Продолжение приложения 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Спецодежда по сезону: костюмы хлопчатобумажные, жилеты оранжевые, куртки и штаны ватные, рукавицы**,** перчатки диэлектрические (1 пара в бригаде), защитные каски, комплект (на каждого члена бригады) | 1 | 1 |
| Спасательные пояса и веревки (не менее двух на бригаду) монтажный пояс (один на бригаду) | 1 | 1 |
| Противогазы шланговые (не менее двух на бригаду) | 1 | 1 |
| Противопожарные средства (асбест листовой, асбестовая ткань, ведра, лопаты, огнетушители (ОУ-2 или ОУ-5, ОП-8) – набор | 1 | 1 |
| **5. Материалы** |
| Фитинги, сгоны, заглушки, болты, гайки, шпильки, пробки резиновые, прокладки уплотнительные (резиновые, паронитовые, фторопластовые толщиной 3–5 мм) | В количестве, необходимом для одной рабочей смены | В количестве, необходимом для одной рабочей смены |
| Набивки сальниковые | –“– | –“– |
| Смазка для газовых кранов,  | –“– | –“– |
| Подмоточный материал или лента ФУМ | –“– | –“– |
| Брезент, марля, мыло | –“– | –“– |
| Полихлорвиниловая изоляционная лента | –“– | –“– |
| Шунтирующие перемычки | –“– | –“– |