Приложение 6 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики»

(пункт 23 главы 4 раздела III)

**Перечень первичных средств пожаротушения**

**помещения газорегуляторного пункта (ГРП)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки средств пожаротушения | Средство пожаротушения | Количество | Площадь помещения |
| Основное помещение ГРП | Огнетушитель углекислотный или порошковый | 2 | Все помещения  до 50 м2 |
| ОП-8А или  ОП-10А | 2 | Свыше 50 м2 |
| Основное помещение ГРП | Ящик с песком | 0,5м3 | Все помещения |
| Основное помещение ГРП | Лопата | 1 | Все помещения |
| Основное помещение ГРП | Асбестовое полотно или войлок | 2х2м | Все помещения |

**Примечание.** Огнетушитель следует размещать у дверного проема внутри помещения ГРП. Вместо углекислотных огнетушителей могут применяться порошковые.