Приложение 1к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкции по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах»

(пункт 2.1)

Объем и содержание паспорта установки напочвенной дороги

1. Паспорт установки напочвенной дороги, выполняемой в соответствии с пунктом 2.1. настоящей Инструкции, должен содержать:

1) описание и схему транспортной выработки с указанием ее длины, профиля, положения в плане и зазоры в местах, оговоренных в настоящей Инструкции;

2) схемы размещения основного и вспомогательного оборудования, в том числе в пункте 2.7., и схему формирования состава с учетом требований в пунктах 3.2. и 3.8. настоящей Инструкции;

3) схемы оборудования перегрузочных пунктов, а также посадочных площадок и узлов сопряжений и пересечений с другими транспортными средствами;

4) расчет закрепления приводной станции, натяжного устройства и концевого блока в соответствии с требованиями пункта 4.6. настоящей Инструкции;

5) схему установки поддерживающих и направляющих устройств тягового каната в пункте 4.4. настоящей Инструкции;

6) указания по организации и порядку выполнения работ по перевозке людей и грузов;

7) монтажную электрическую схему, схему сигнализации и схему выполнения блокировок в соответствии с требованиями пункта 3.6. настоящей Инструкции;

8) указания мер безопасности.

2. Утвержденный паспорт должен находиться на том участке (службе), в ведении которого находится дорога.