Приложение 1к Нормам и правилам

в области промышленной

безопасности

«Инструкции по безопасной эксплуатации вагонеток для перевозки людей ВЛН»

(пункт 3.1)

Объем и содержание паспорта перевозки людей

по наклонным выработкам

Паспорт перевозки людей по наклонным выработкам, выполняемый в соответствии с требованиями пункта 3.1. настоящей Инструкции должен содержать:

1) Описание и схему транспортной выработки с указанием ее длины, профиля, положения в плане и зазоров в местах, оговоренных настоящей Инструкции, с указанием запрещающих и предупреждающих знаков;

2)Схему размещения основного и вспомогательного оборудования;

3)Схему оборудования камер (помещений) подъемных установок механизированной доставки;

4)Схему оборудования камер ожидания и посадочных площадок;

5)Указания по организации и порядку выполнения работ по перевозке людей;

6)Схему рабочей и ремонтной сигнализации по наклонной выработке;

7)Указания мер безопасности;

Утвержденный главным инженером шахты, паспорт должен находиться на том участке (службе), в ведении которого находится данная наклонная выработка.