Приложение 1 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Временные требования безопасности к основному горнотранспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт»

(пункт 5.5)

Отношение величины моментов, развиваемых предохранительным тормозом при заторможенном состоянии привода, к статическим моментам

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол наклона выработки, град | До 15 | 20 | 25 | 30 и более |
| М торм.  К = ------------  М стат. | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 3,0 |