Приложение 10 к Нормам и правилам

в области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли»

(пункт 3.2.2)

Схема установки сланцевых заслонов в выработках,

закрепленных, металлическим арочным креплением из спецпрофиля

