Приложение 11 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности

«Инструкция по комплексному

обеспыливанию воздуха»

(пункт 8.3)

Таблица

Коэффициент одновременности работы однотипных потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Коэффициент одновременности при числе потребителей | | | |
| 1-2 | 3-5 | 5-10 | более 10 |
| Выемочные машины и погрузочные пункты | 1,0 | 0,85 | 0,75 | 0,5 |
| Бурильные машины, сверла, молотки | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Установки для нагнетания воды в пласт | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Водяные завесы | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| Опрокидыватели | 1,0 | 1,0 | 0,95 | - |
| Водозаборные пункты для обмывки выработок и наполнения сосудов водяных заслонов | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |