Приложение 12 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности

«Инструкция по комплексному

обеспыливанию воздуха»

(пункт 8.4)

Потери давления в оросительном устройстве выемочной машины (*∆Рр*, МПа) в зависимости от расхода жидкости (*Q*, л/мин.)

Q, л/мин.

ΔРр, МПа

