Приложение 12 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли»

(пункт 3.2.2)

Схема установки сланцевых заслонов в выработках,

закрепленных железобетонными стояками и шарнирно-подвесными верхняками

