Приложение 14 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности

«Инструкция по комплексному

обеспыливанию воздуха»

(пункт 8.5)

Пропускная способность забойного водопровода *Q* из рукавов диаметром 32 мм: *L* - длина водопровода, м; *α* - угол наклона выработки, град.



Q, л/мин.

30°

20°

10°

α=0°