Приложение 15 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности


«Инструкция по комплексному

обеспыливанию воздуха»

(пункт 8.5)

Пропускная способность забойного водопровода *Q* из рукавов диаметром 38 мм: *L* - длина водопровода, м; *α*- угол наклона выработки, град.

Q, л/мин.



30°

20°

10°

α=0°