Приложение 15 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли»

(пункт 4.2.2)

Расстояние между первой и второй туманообразующими завесами (длина участка связывания пыли) в зависимости от скорости воздуха в выработке

