Приложение 19 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли»

(пункт 4.3.4)

Схема установки водяных заслонов в выработках,

закрепленных бетонной крепью

