Приложение 2 к Нормам и правилам в

Области промышленной безопасности

«Инструкции по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах»

(пункт 5.3)

Таблица - Отношение величин моментов, развиваемых предохранительным тормозом при заторможенном состоянии привода к статическому моменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол наклона выработки, град | До 15 | 20 | 25 | 30 и более |
| М тормК = ------------М стат | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 3,0 |