Приложение 20 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли»

(пункт 5.1)

Схема изоляции рассредоточенным водяным (сланцевым) заслоном забоя тупиковой подготовительной выработки

