Приложение 21 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации

взрывов угольной пыли»

(пункт 5.3)

Таблица - Минимальное удельное количество воды или инертной пыли в рассредоточенном заслоне

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход летучих веществ, % | Менее 15 | от 15 до 20 | от 20 до 25 | 25  и более |
| Минимальное удельное количество воды или инертной пыли в заслоне, кг/м3 объема выработки | 0,20 | 0,35 | 0,55 | 0,75 |