Приложение 3 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации

взрывов угольной пыли»

(пункт 2.12)

Таблица - Коэффициент, учитывающий влияние метана на взрывоопасность

выработок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое содержание метана, % | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Коэффициент  | 0,75 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0,25 |